대한파크골프협회 경기용구․설치물 공인인증 운영 내규

제정 2026.03.03.

제1조  목적 이 내규는 대한파크골프협회(이하 “본 협회”라 한다) 「경기용구․설치물․파크골프장 공인 및 검정 규정」에서 경기용구 및 설치물 공인인증과 관련된 사항을 구체화함으로써, 파크골프클럽의 가변 구조 판단 기준, 모델 구분 원칙, 부착물과 그립 사용 제한 및 측정 방법에 대한 것을 명확히 하고 공정한 경기 환경을 확보함을 목적으로 한다.

제2조  용어의 정의 이 내규에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. 가변 구조란 사용자의 의도 또는 조작에 따라 무게중심(CG), 관성모멘트(MOI), 토크 특성, 타구 안정성 등 경기력에 영향을 미치는 성능 요소가 변경될 수 있는 구조를 말한다.

2. 고정 구조란 제조 공정 단계에서 설정된 구조가 사용자에 의해 변경될 수 없도록 영구적으로 고정된 상태를 말한다.

3. 봉인 구조란 고정 구조를 구현하기 위한 방식의 하나로서, 구조물의 분해 또는 해체를 시도할 경우 제품의 물리적 파손이 불가피하여 원상 복구가 불가능한 구조를 말한다.

3. 모델이란 동일한 명칭을 사용하더라도 내부 구조, 무게 배분 또는 성능과 특성이 동일한 제품 단위를 말한다.

제3조  가변 구조 판단 기준

① 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 때는 가변 구조로 본다.

1. 무게추, 플레이트, 블록, 카트리지 등이 이동·교체·조절 가능하도록 설계된 경우

2. 레일, 슬롯, 가이드 홈, 트랙(track) 등의 형태의 구조가 존재하는 경우

3. 나사 체결 방식으로 반복 탈·부착이 가능한 구조

4. 공구 사용 여부와 관계없이 분해 또는 재조립이 가능한 구조

5. 구조 변경 시 물리적 파손 없이 원상 복구가 가능한 경우

② 외부에 노출되지 않은 내부 구조라 하더라도 제1항 각 호에 해당하면 가변 구조로 본다.

제4조  고정·봉인 구조의 인정 기준

① 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 고정 구조로 인정한다.

1. 무게추 및 구조물이 일체형 접합(압입, 접착, 용접, 일체 성형 등)으로 고정되어 있는 경우

2. 일반적인 사용 환경에서 분해·해체 시 제품의 물리적 파손이 불가피하여 원상 복구가 불가할 경우

3. 해당 고정 방식이 제조사 설명서, 도면 또는 공정서에 객관적으로 확인 가능하도록 명확히 기재되어 있는 경우

② 제 1항의 요건을 충족하기 위하여 봉인 구조를 적용한 경우에도, 그 봉인이 단순 덮개, 캡, 실링 또는 나사 체결 등의 방식에 불과한 경우에는 고정 구조로 인정하지 않는다.

제5조  모델 구분 기준 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우, 외형이 동일하더라도 각각 별도의 모델로 구분하며 각각 개별적으로 공인인증을 신청하여야 한다.

1. 무게추 위치 또는 무게 배분이 상이한 경우

2. 내부 재질, 삽입물, 충전재(EVA 등)가 상이한 경우

3. 무게중심(CG) 또는 관성모멘트(MOI)가 기술자료상 차이가 있는 경우

제6조  모델 표기 및 관리

① 제조사는 인증 신청 시 모델별로 명확한 모델명 또는 식별 기호를 부여하여야 하며, 인증 당시 부여한 것과 동일한 모델명 또는 식별 기호로 제품을 판매하여야 한다.

② 최초 판매 이후 모델명 또는 식별 기호가 변경된 경우, 본 협회의 지정된 방법에 따라 변경 신청을 하여 승인을 받아야 한다.

③ 동일 모델명으로 성능이 상이한 제품을 제조·판매한 경우, 해당 모델의 공인인증은 그 효력을 상실한다.

④ 기존 공인된 용품과 동일한 전체 모델명은 사용할 수 없다.

⑤ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 기존 공인된 용품의 모델명과 혼동을 초래하는 모델명으로 본다.

1. 기존 공인된 용품의 모델명이 신청 용품 모델명의 전부 또는 일부로 포함된 경우

2. 기존 공인된 용품의 모델명에 숫자, 기호, 문자 등을 추가・결합・확장한 경우

3. 표기 방식(띄어쓰기, 하이픈, 대・소문자, 숫자 형식 등)만 변경하여 실질적으로 동일하게 인식될 우려가 있는 경우

⑥ 제 5항에도 불구하고, 숫자 또는 알파벳 등의 단위로만 구성된 모델명은 기존 모델명에 대한 포함・확장으로 보지 아니하며, 제조사 또는 브랜드 식별이 명확한 경우에는 사용할 수 있다.

④ 기존 공인된 용품과 동일한 상표(브랜드)를 가진 용품은 공인을 불허한다. 단, 브랜드명과 모델 번호를 함께 사용하여 제조업체의 구분이 가능할 경우 사용 가능하다.

⑤ 기존 공인된 용품에 대하여 동일 용품을 타 업체가 공인 신청 시 기존 공인된 업체의 용품을 우선 승인하며, 타 업체의 용품은 승인하지 않는다.

제7조  인증 상태 유지 원칙 공인인증을 받은 용구 및 설치물은 인증 당시의 형상, 재질, 구조 및 구성 상태를 유지하여야 하며, 인증 이후 임의로 변경하거나 추가 부품을 부착하여 사용할 수 없다.

제8조  페이스면 부착물 사용 금지

① 파크골프클럽의 페이스면은 공과 직접 접촉하는 부위로서, 마찰계수, 반발 특성, 접촉 시간 등에 영향을 미칠 수 있으므로 필름, 테이프, 코팅, 카본 시트 등 일체의 부착물을 사용할 수 없다.

② 제 1항은 스크래치 방지, 보호 목적 등 사용 목적을 불문하고 적용한다.

제9조  그립부 변경 및 보조 그립 사용 제한

① 파크골프클럽의 그립부는 인증 당시의 형상, 길이, 두께 및 구조를 유지하여야 한다.

② 다음 각 호의 경우에는 모두 허용되지 않는다.

1. 보조 그립, 오버 그립, 슬리브형 그립, 링․스토퍼 결합형, 덧씌우는 그립 등 인증 품목에 포함되지 않은 경우

2. 테이프를 사용하여 손가락 홈, 돌기 등 가이드 형상을 형성한 경우

3. 테이핑 횟수로 무게 중심 이동을 유도하게 감은 경우

4. 샤프트 방향이 연장되도록 테이프를 감은 경우

③ 단, 안전과 편의를 고려하여 다음 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 테이프 감김 방식의 제한적 사용을 허용한다.

1. 단일 연속 표면인 경우

2. 두께 변화가 없는 경우

3. 중량 변화가 미비한 경우

4. 돌기, 홈, 윤곽 형성이 없는 경우

5. 손가락 위치 유도 기능이 없는 경우

6. 그립 외형 치수 변화가 미비한 경우

7. 단순 감김 및 마감 테이프 방식인 경우

8. 손바닥과 그립의 미끄럼 방지 또는 밀착력 강화 목적이 아닌 경우

제10조  사후 점검 및 조치

① 협회는 필요 시 공인인증 제품에 대하여 구조 확인, 분해 검사 또는 기술자료 제출을 요구할 수 있다.

② 점검 결과 가변 구조 또는 승인되지 않은 구조 변경이 확인된 경우, 협회는 다음 각 호의 조치를 할 수 있다.

1. 공인인증 취소

2. 대회 사용 제한 또는 금지

3. 제조사에 대한 시정 및 재발 방지 조치 요구

제11조  위원회의 최종원칙

① 기존 인증에 대한 신뢰 보호

② 경기 공정성 확보를 위한 기준 명확화

③ 모든 제조사 및 업체에 대한 동일 기준 적용

④ 기술발전과 공정한 경기 환경의 조화를 위한 지속적인 소통

제12조  해석권한 이 내규의 해석 및 적용에 관한 최종 권한은 본 협회에 있다.

제13조  시행일 이 내규는 대한파크골프협회 회장의 승인을 받은 날로부터 시행한다.